Требования к предоставляемым файлам

В работу принимаются только композитные PDF файлы, соответствующие стандарту  PDF/X-3:2002.

Размеры страницы в Document Setup должны соответствовать послеобрезному формату продукции. Если вы готовите многостраничную публикацию не верстайте ее технологическими разворотами. Исключение — файлы обложек изданий должны быть свёрстаны и записаны разворотом (стр. 4-1, стр. 2-3), при этом обложки изданий, которые брошюруются на КБС (обложки «с корешком»), должны учитывать размер (ширину) корешка, который уточняется у менеджера и зависит от объёма издания и типа бумаг.

Величина информации на вылет должна составлять не менее 3 мм, т.е. элементы, расположенные "навылет", должны выходить за края страницы на 3‑5 мм.

Все значимые элементы, находящиеся внутри страницы, не должны подходить к краю страницы (обрезному формату) ближе, чем на 3 мм. При наличии рамок на полосах – рекомендуется расстояние не менее 10 мм от обрезного формата.

Для продукции с клеевым скреплением необходимо учитывать влияние корешка на «разворотные» изображения. Для получения хорошего совмещения при разворотных сюжетах (например, для 1 полосы блока и 2 полосы обложки) необходимо учитывать боковую промазку, которая служит для увеличения прочности скрепления обложки с блоком (боковая промазка проходит на уровне 6 мм).  Таким образом, предполагаемая линия совмещения рекламы должна быть смещена: для 2 полосы обложки – на 6,0мм в левую сторону от корешка; для 1 полосы блока –  на 6,0мм в правую сторону от корешка.

При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования:  не рекомендуется  использование тонких линий совмещаемых в развороте, совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов, и т.д. Переходящие линии из одной страницы на другую, могут иметь максимально допустимые отклонения позиционирования изображения (линий, плашек) – до 2,0 мм.

Обрезной формат продукции выставляется в “trim box” (обрезной формат). 

Должны быть включены обрезные метки, с расхождением в 3мм.

Все страницы в файле PDF должны быть расположены по порядку, иметь одинаковый формате.

Все цвета, используемые в публикации, должны задаваться в модели CMYK, кроме цветов, предполагающих печать дополнительными красками (заданных как Spot Color). Файлы не должны содержать объектов в цветовых пространствах RGB, LAB, а также (если иное не указано в технической спецификации издания) неделённых spot-цветов (пантонов), которые не печатаются.

PDF-файлы не должны содержать встроенных ICC-профилей.

PDF-файл должен содержать все используемые в публикации шрифты.

По умолчанию для черного текста или черных векторных объектов при растрировании устанавливается значение BLACK “overprint on”. Если для какой-либо полосы или издания в целом недопустимо присвоение черному цвету значения “overprint on”, то это должно быть согласовано письменно с менеджером в момент сдачи материалов. Недопустимо назначение атрибутов «overprint» элементам макета, за исключением элементов выборочного лакирования, конгревного или горячего тиснения фольгой, вырубки, биговки. Эти элементы должны быть заданы отдельной дополнительной краской (Spot Color), с установлениым аттрибутом “overprint on”. Недопустимо устанавливать «overprint on» на объекты белого цвета. Это приводит к исчезновению данных объектов.

Суммарное количество краски не должно превышать 320%.

Все объекты должны быть внедрены в PDF файл, т.е. PDF файл не должен содержать подлинкованых объектов и OPI-объектов.

Если для издания предусмотрена биговка/фальцовка, то в макете должны присутствовать метки фальцовки и биговки, расположенные на расстоянии 3мм от обрезного формата издания.

В качестве профиля при подготовке изображений использовать стандартные профили FOGRA27 или FOGRA39. Разрешение растровых полноцветных изображений 300dpi, цветовая модель CMYK. Разрешение растровых Bitmap-изображений должно составлять не менее 600 dpi.

Пределы воспроизводимых значений градации изображения: 2-97%, самый светлый участок растрового изображения: не менее C2-M2-Y2-K2.



В случае невозможности заказчиком предоставить PDF-файлы, соответствующих требованиям изложенным выше, типография, после предварительного согласования, может принять в работу файлы верстки программ QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw и т.д. и изменить формат самостоятельно за дополнительную плату.

Для мелованной глянцевой бумаги рекомендуется использовать профиль Euroscale Coated v2
Для мелованной матовой бумаги рекомендуется использовать профиль Fogra 39
Печать производится в соответствии со стандартом ISO 12647-2 
Печать на нашей печатной машине:
KOMORI-Litron производится с растискиванием 14-16%
KBA Polly и Performe производится с растискиванием 16-18%

