ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Требования к подаче макетов

· Макеты принимаются в следующих форматах:
· CorelDraw v.X4-X7 (*.cdr);

· Adobe Illustrator v.CS4-CS6; (*.ai)

· Adobe Acrobat (*.pdf);

· Encapsulated PostScript (*.eps).

· Photoshop (*.psd);
· TIFF (LZW сжатие), все слои слиты
Все цвета в макете должны быть в цветовой модели СМYК, Grayscale или Bitmap. Дополнительные краски (Pantone) должны быть четко определены. Использование других цветовых моделей (RGB, Indexed colors, Lab и т.п.) недопустимо.

Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые, либо должны быть предоставлены вместе с оригинал-макетами.
Размер макета должен быть в масштабе 1:1
Цветовая модель CMYK/8bit
Слои необходимо свести в единый слой – Background, исключить альфа-каналы -Channels, пути – Paths
Разрешение растрового изображения:
Размеры макета менее формата А4 (210х297мм)— 300dpi
Размеры макета от А4 до А1 — 200dpi
Размеры макета от А1 – 150dpi
Размеры макета от размера 2х3м и более - 75-100dpi

Если на готовом изделии планируется установка люверсов по периметру, то в макете не должно быть важных элементов (логотип, номер телефона, адрес сайта, e-mal и т. д.) на расстоянии 5 см от края макета.

Вместе с макетом приложите файл в формате .jpg для предварительного просмотра (разрешение 72dpi будет достаточно).
