Требования к макетам для цифровой печати

Требования к макетам, предоставляемым в электронном виде (для цифровой печати):

1. Все растровые (в том числе растровые объекты в составе векторных файлов) и векторные изображения должны быть переведены в цветовую палитру CMYK. Следует помнить, что при цифровой печати не отображаются полутона ниже 8% и выше 91%.
2. Минимальное разрешения для растровых объектов должно составлять 300dpi.
3. Для цифровой печати максимальная области печати составляет 314х440мм.
4. Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
5. Необходимо помнить о вылетах под обрез по 2 мм с каждой обрезной стороны а также про отступы от края меток реза во внутрь не меньше 3 мм, чтобы не зарезались текста и важная графическая информация.
6. Толщина линий в макете не должна превышать 0.2 pt;
7. При использовании высечки необходимо подготовить отдельный векторный файл с контуром ножа. Не высекаемые поля по краям листа по 10 мм с трех сторон и 25 мм четвертая сторона; 
8. Для тиснения и конгрева также необходимо предоставление отдельного векторного файла с изображением для оттиска. 
9. К производству принимаются файлы в следующих форматах: eps, tif, press-оптимизированный pdf + приложенные шрифты и изображения.
Внимание! Мы не делаем цветопроб и пробных оттисков без предварительного согласования с клиентом. Вы можете заранее сообщить менеджеру о необходимости изготовления цветопробы или пробного оттиска и согласовать стоимость данной услуги.

